Кран шаровой полнопроходной трехходовой, ручка-рычаг, В-В-В

<https://www.proaqua.pro/catalog/armatura/sharovye-krany/sharovye-krany-spetsialnogo-naznacheniya/kran-sharovoy-polnoprokhodnoy-trekhkhodovoy-ruchka-rychag-v-v-v26/>

Кран применяется в случае необходимости регулировки направления  
движения потока в трубопроводах систем питьевого водоснабжения, отопления. Тип затвора (L,Т) обозначен на рукоятке крана.

Корпус крана выполнен из латуни марки CW617N.  
Поверхность затворного шара покрыта хромом с последующей алмазной полировкой, что исключает преждевременный износ седельных колец.  
Тефлоновое (PTFE) седельное кольцо, контактирующее с шаром, выдерживает температурный режим от -25 С до +150 С.  
Два уровня герметизации кольцо O-Ring из материала E.P.D.M, ремонтопригодная конструкция на основе толстого уплотнительного кольца из  материала P.T.F.E.  
Увеличенное количество витков резьбы в месте соединения двух полукорпусов, крана имеет больший запас прочности, вследствие чего увеличивается предельно-допустимый  крутящий момента и максимальный изгибающий момент.