Кран угловой с патрубком для шланга, ручка-рычаг, Н

<https://www.proaqua.pro/catalog/armatura/sharovye-krany/sharovye-krany-spetsialnogo-naznacheniya/kran-uglovoy-s-160-patrubkom-dlya-shlanga-ruchka-rychag39/>

Полнопроходные шаровые краны PRO AQUA имеют ряд конструктивных достоинств таких как:

Корпус крана выполнен из латуни марки CW617N;  
Поверхность затворного шара покрыта хромом с последующей алмазной полировкой, что исключает преждевременный износ седельных колец;  
Тефлоновое (PTFE) седельное кольцо, контактирующее с шаром, выдерживает температурный режим от -25 С до +150 С.  
Два уровня герметизации кольцо O-Ring из материала E.P.D.M, ремонтопригодная конструкция на основе толстого уплотнительного кольца из  материала P.T.F.E.;  
Увеличенное количество витков резьбы в месте соединения двух полукорпусов, крана имеет больший запас прочности, вследствие чего увеличивается предельно-допустимый  крутящий момента и максимальный изгибающий момент;  
Уникальная эргономичная ручку-бабочка, изгибы которой повторяют формы подушечек пальцев.

- Класс герметичности затвора «А»;  
- Нормативный срок службы 30 лет;  
- Минимальный ресурс 25 000 циклов;  
- Диапазон диаметров условного прохода Dу от 1/2" до 2";  
- Условное нормативное давление PN от 2,5 до 4,0 МПа.