Кран шаровой полнопроходной для подключения датчика температуры, ручка-бабочка, В-В

<https://www.proaqua.pro/catalog/armatura/sharovye-krany/sharovye-krany-spetsialnogo-naznacheniya/kran-sharovoy-polnoprokhodnoy-dlya-podklyucheniya-datchika-temperatury-ruchka-babochka-v-v/>

Основное назначение крана для подключения датчика температуры с ручкой-бабочкой – использование в квартирных и этажных узлах учета тепловой энергии, а также в смесительных узлах систем встроенного обогрева. Резьба патрубка для подключения датчика температуры - M10.

Тип:

 Класс герметичности затвора: «А»;

 Нормативный срок службы: 30 лет;

 Минимальный ресурс: 25 000 циклов;

 Диапазон диаметров условного прохода Dу: 1/2", 3/4";

 Условное нормативное давление PN: до 4,0 МПа;

 Максимальная рабочая температура: до 150°С;

 Класс по типу проточной части затворного органа: полнопроходной.