Кран шаровой полнопроходной для подключения датчика температуры, ручка-рычаг, В-В

<https://www.proaqua.pro/catalog/armatura/sharovye-krany/sharovye-krany-spetsialnogo-naznacheniya/kran-sharovoy-polnoprokhodnoy-dlya-podklyucheniya-datchika-temperatury-v-v13/>

Основное назначение крана – использование в квартирных узлах учета тепловой энергии, а также в смесительных узлах систем встроенного обогрева. Резьба патрубка для подключения датчика температуры - M10.