**Кран шаровой дренажный с патрубком для шланга, ручка-рычаг, Н EWL57**

Кран снабжен съемным стальным штуцером диаметром 14 мм для присоединения гибкого шланга. Внутри штуцера пластиковый рассекатель для формирования компактной струи на изливе. Наличие съемного штуцера с накидной гайкой дает возможность производить его замену в зависимости от диаметра и материала применяемого шланга Кран оснащен рукояткой флажкового типа. Резьба присоединения – наружная 1/2”.  
Типоразмер: 1/2" - 2"